농업기계 사용 시 에너지 절감 요령

□ 공통사항

○ 불필요한 공회전을 하지 말자(난기운전은 5분 이하로 할 것)

○ 급출발, 급제동, 급가속 운전을 자제하자

○ 반클러치를 사용하지 말자

○ 적정 저속 회전으로 조정하여 사용하자(적정 엔진 최저속 회전수 : 800∼900rpm 내외)

○ 주행시 기어 변속 단수에 적절한 엔진회전수를 맞추어 운전하자

(예 : 저단에서 엔진 회전수를 지나치게 올리지 말 것)

○ 각종 벨트 및 체인의 유격을 규정값으로 맞춰준다.

○ 공기청정기(Air Cleaner) 와 엘리멘트(여과지)를 정기적으로 청소하고 교환시기에 새것으로 교환하자

○ 연료계통을 정기적으로 청소하고, 교환할 것은 교환하자

(연료탱크, 호스 및 필터 교환 또는 청소)

○ 주기적으로 라디에이터 그릴(grill)망을 청소하자

○ 타이어 공기압력을 규정에 맞게 넣어 사용하자

○ 운반 작업시 트레일러 표준 적재량을 지키자(경운기 1,000㎏ 등)

□ 작업전·후 및 작업중

○ 엔진오일, 냉각수, 연료량을 점검하여 부족시는 규정량으로 보충한다.

○ 시동 전 예열을 적절히 하고 시동을 하자

○ 쟁기 및 로터리 작업시 표준 경심을 유지하여 작업하자(상부링크, 스키드 조정)

○ 쟁기 및 로터리 작업시 표준단수를 선택하여 작업하자(쟁기작업 : 3∼5단,  로터리작업 : 1∼3단)

○ 쟁기 및 로터리 작업시 적정 회전수로 작업하자(쟁기 작업 : 1,200∼1,500rpm, 로터리 작업 : 1,800∼2,200rpm)

○ 작업시는 조속레버(핸드 엑셀레이터)를 사용하자(발로 밟는 엑셀레이터 사용 금지)

○ 알맞은 작업방법을 선택하여 계획을 세워 작업하자

○ 견인력 증가를 위하여 적당한 웨이트를 부착하자(작업시 슬립현상 방지위해)

○ 과부하 작업을 하지말자(예 : 콤바인 3조식을 4조 예취 금지)

○ 작업전·후 정비를 철저히 하여 사용하자

○ 회전부(로타리 등)에 감겨 있는 이물질을 제거한다

○ 각부 볼트, 너트가 풀려 있으면 확실히 조이자

□ 점검․정비

○ 분사노즐의 상태를 점검하여 규정 분사압력으로 조정하여 사용하자

○ 밸브간격을 규정값으로 조정하여 사용하자

○ 표준 분사시기로 조정하여 사용하자