차수판설치 지원사업 안 내 문

최근 집중호우로 인한 침수 피해가 빈번함에 따라 건축물의 침수피해를 예방하기 위하여 차수판설치 비용의 일부를 지원하는 차수판설치 지원사업을 아래와 같이 실시하오니 주민여러분들의 많은 관심 부탁드립니다.

➀ 지원대상 : 관내 침수피해 우려가 있는 건축물 (※ 대상자 선정은 심사·평가 후 결정)

- 1순위 : 2012년 침수피해를 입은 지하층이 있는 공동주택 및 상가

- 2순위 : 2012년 침수피해를 입은 건축물

- 3순위 : 1순위 및 2순위 외 침수피해 우려 건축물

➁ 설치위치 : 지하주차장 입구, 드라이에어리어, 출입문, 외부에서 지하로 내려가는 계단실 입구 등

➂ 지원금액 : 차수판 설치 비용의 일부지원(공동주택 50%, 기타 건축물 70%지원)

- 지원금액 제한 : 공동주택 1개단지 당 1,000만원  /  기타 건축물 500만원

- 단, 군산시 차수판 설치비 적용단가를 적용하여 지원(추가 비용은 및 부가가치세 자부담 처리)

➃ 접수기간 : 2013. 4. 22  ~ 5. 10.

➄ 접수장소 : 군산시청 건축과 (☎454-3713) - 소유자 및 관리주체 직접신청

➅ 첨부서류 : 사업신청서, 보조금교부신청서, 사업계획서, 입대의의결서 또는 주민동의서, 자부담통장 등

➆ 지원절차 : 사업신청 ⇒ 대상자 선정 ⇒ 보조금교부결정 ⇒ 공사착수 및 완료 ⇒ 보조금 신청 ⇒ 보조금 지급

(소유자)      (시)         (시)       (소유자↔시공사)    (소유자)       (시)

※ 차수판 이란?... 집중호우 시 건축물 내부로 일시에 들어오는 물을 막아 재해확산을 방지하기 위해 설치하는                  이동식 시설물로써 평상시 거치대에 보관하다가 비상시 이동설치

▶ 설치 예시 사진

지하주차장 출입구	지하계단(썬큰) 출입구

군  산  시  장

우수유입 방지용 차수판 개요

구 분	스테인리스 차수판
개 요	1. 종류 : sts304(스테인리스) 2. 두께 : 1.5t(지주는 2t) 3. 길이 4m초과 시 중간지주 설치 4. 차수판 뒷면 스테인리스 각재 보강 5. 차수판 옆·밑면 수밀고무 부착
		【차수판 설치사진 예시】
주요 구성 자재	1. 차수판(sts 304 1.5t) 2. 차수판 보강각재 포함(sts 304 2t) 3. 측면지주(sts 304 2t) 4. 중간지주(sts 304 2t) 5. 거치대(sts 304 2t)-자물쇠 포함 6. 바닥레일-스테인리스(sts 304 3t), 무수축시멘트 충진
높 이	‧ H:0.4m기준 - 현장여건에 맞도록 높이 변경 가능
기 타	‧ 적당한 장소에 차수판 양옆 측면지주 설치 ‧ 차수판 길이 4m 초과 시 중간지주 설치 ‧ 차수판이 설치될 가까운 지역에 거치대 설치하여 차수판 보관(시건장치) ‧ 바닥레일, 바닥면고르기, 지하주차장 연석 컷팅 등 필요시 부대공사 수반
장 점	‧ 녹이 잘 슬지 않는 내식성이 강함. ‧ 알루미늄에 비해 큰 수압에 견딤.