■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2021.6. 29
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 기타
건축주	성명(법인명) 군산시장 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 해망동 999-8외 2
	번지		관련지번
	대지면적 4,281㎡		용도지역(지구,구역) 준공업지역,중점경관관리구역
건축물현황	건축면적주 1,027㎡		건폐율 23.99%			지상 1층
	주용도 제1종 근생		구조 일반철골조			건축물 동수 4
	최고높이 7.5㎡		용적률 23.99%			연면적 합계 1,027m2
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(공공건축) 분야	【조건】 □ 주차장의 그늘을 제공할 수 있도록 조경을 하여 주시기 바람. □ 본 사업은 신축공사가 아닌 기존 건축물을 리모델링 하는 사업이라생각됨. 과업지시서상으로는 신축에 관련된 내용들이 많아 오해의 소지가 있으니 과업지시서 내용이 수정되어야함. □ 리모델링 공사에서도 지질조사가 필요한지 검토 □ 기존 건축물을 구조 안전 진단을하여 보강 할 부분이 있으면 보강하라는 내용인지 명확하고 세심하게 기재요망 【권고】 □ 주안점인 공공성 확보 방안에 대한 구체적인 설계계획 명시와 이벤트 공간의 다양한 활용방안 제시 요구 필요 □ 가능하다면 현상설계 추진요망 □ 작업 자체에 대한 볼거리 제공 □ 옥외부지 공사비(1,100㎡) 및 철거공사에 따른 공사비가 고려되어 있지 않고 공사면적(1,027㎡) 대비 공사비가 부족할 것으로 생각되어 예산 및 적정공사비 검토 요망 □ 과업지시서에 지역의 특색을 반영한 내,외부 디자인 구현 및 리모델링에 대한 적합한 구조와 마감재료의 설계반영 명시
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]