■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2022. 4. 14.

건축종별

[ ] 신축,     [○] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 군산대학교

대지현황

대지위치 군산시 미룡동 290-2

관련지번

대지면적 24,129㎡

용도지역(지구,구역) 자연녹지지역, 일반상업지역

건축물현황

건축면적 2,887.99㎡

건폐율 11.97%

층수 지하:1층/지상:13층

주용도 교육연구시설

(생활관)

구조 철근콘크리트구조

건축물 동수 2동

최고높이 46.22M

용적률 66.75%

연면적 합계 17,021.7m2

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 2층 콘크리트 벽체를 고려하여 설계 검토

□ 기초의 두께 및 보강근 위치, 길이, 범위에 대하여 상세하게 표기

□ 허용지내력에 대한 적정성 확인 필요

□ 터파기 오픈컷 부분 지내력 확보 대책 필요

(토질 및 기초 기술사 확인 필요)

□ 기초 단차 상세 추가(시공계획 또는 구조적 해법)

□ 부력 검토 추가

□ 기초 두께 변화에 대한 보강 상세 추가

□ 영구 배수 공법 설계 제시 필요

□ 지반 치환&보강 공법 관련 토질 기초 기술사 검토서 제출 필요

□ 추후 태양광 구조물이 설치 될 지붕층 슬래브 두께를 재확인하여 관련

도서 수정 검토

심의결과

[     ] 원안 의결    [  ❍  ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]