■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023. 5. 25.
건축종별	[○] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 군산시장(도시재생과)
대지현황	대지위치 군산시소룡동 1379-2외3
			관련지번
	대지면적 1,466㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 544㎡		건폐율 37.11%			층수 지상2층
	주용도 제1,2종근린생활시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 2동
	최고높이 미정		용적률 66.71%			연면적 합계 978㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	□ 주변의 학교 등이 있어 설계시부터 가설 및 안전 등에 관한 사항을 언급하도록 유도가 필요 □ 전체적인 건물의 디자인은 주변 건축물과의 조화 및 환경 친화적인 건축물이 필요 □ 광장주변에서 지역민들이 쉽게 이용할 수 있도록 쉘터(쉼터) 조성 요망 □ 어울림센터 2개 동의 디자인 통일성을 위한 내, 외부의 컬러, 자재 등 고려 및 건축물 내, 외부의 화장실 개방형 반영을 제의함 □ 오픈형 광장의 조경과 시민 참여를 높일 수 있는 목적을 필요로 함. □ 월명중학교 앞 도로 스쿨존에 시공의 안전관리가 원활히 이루어지도록 설계시 반영 방법에 대한 부분을 설계 공모 내용에 포함 할 수 있는 방안 검토 □ 휴일이나 야간에 활용할 수 있는 외부(광장) 개방형 화장실을 설계 적극 반영 검토
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]