2023년 제5회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 수산물 안전센터 증축공사

❍ 위    치 : 나운동 824-4

❍ 규    모 : 지상 3층, 연면적 969㎡(증축면적 324㎡/2층→3층)

▢ 심의결과 : 재검토 의결

【주요내용】

∙ 다양한 방향으로 입면 디자인을 검토할 수 있도록 대안 추가 제시 필요

∙ 어두운 색의 징크패널이 2~3층 연속되어 너무 무거워 보임

∙ 최상부 두겁 부분의 마감이 두꺼워 무거운 느낌을 더할 수 있음

∙ 2층에 적용된 사선이 3층에서는 연계성 없이 수직으로만 마감되어 어색해 보임

∙ 중압감 해소를 위해 일부 재료를 달리하거나 다른 색을 적용한 면분할 필요

∙ 3층 좌측면 계단실 외부마감을 1~2층과 동일한 재료로 마감