■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023.6.30.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 학교법인영광학원
대지현황	대지위치 군산시 중앙로2가 135-2 외 3필지
	대지면적 13,420.7㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역, 도시지역 가축사육제한구역, 방화지구
해체건축물현황	주용도 교육연구 및 복지시설		구조 철근콘크리트조 경량철골조			층수 지하 1층/지상 6층
						건축물 동수 주1동,부속0동
			용적률 - %
						연면적 합계 8.714.02㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(해체) 분야	□ 실제로 실행 가능한 계획이 될 수 있도록 철거 방법, 절차(순서) 등 보완이 요망되며 철거 전문업체의 의견을 반영하는 것이 바람직함 □ 점검 사항을 층별로 나누어 해체점검표 작성할 것 □ 최상층 지붕재 및 트러스 해체작업에 대하여 안전성이 확보된 작업계획서를 작성할 것 □ 해체 부산물 인출 방법에 대하여 개선된 작업방식 제시할 것 (예 : 톤포대재질 취약 및 낙하·비래 위험) □ 잭서포트 계획 시, 수직적으로 불연속된 부분에 대한 구조검토 내용 제시 □ 해체 잔재물 소운반에 대한 구체적인 계획 □ 지붕재 철거 후 인양 방법에 대한 계획
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]