■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 7. 27.
건축종별	[○] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 군산시장(보건소)
대지현황	대지위치 군산시 나포면 옥곤리 452
			관련지번
	대지면적 3,986㎡		용도지역(지구,구역) 계획관리지역, 자연취락지구
건축물현황	건축면적 1,413.46㎡ (증 352㎡)		건폐율 36.46%			층수 지상2층
	주용도 제1종근린생활시설 (보건지소)		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이		용적률 43.17%			연면적 합계 1,720.96㎡(증 352㎡)
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	□ 옥상부에 구성원의 편의시설 보강여부 검토 □ 기존 건물 하자 원인 파악 후 신축건물에 반영 □ 설계비 감액, 증액 조건 조정(과업지시서 상) □ 옥상층 편의시설 휴게시설에 대한 공간 검토 □ 설계비 세부내역에 대한 비용을 구체적으로 명기하여 설계자와 공감하도록 검토 □ 옥상 누수 우려로 인한 구배 설계 반영 □ 숙소 면적 조정 검토
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]