군산시 경관위원회 심의결과

위 원 회	2025년 제1회 군산시 경관위원회(소위원회)
심의대상	내흥동 1060 군산상일고등학교(신축) 경관심의
심의사유	중점경관관리구역(군산역) 3층 이상 건축물 및 연면적 1,000㎡ 이상 공공건축물 - (건축규모) 1동 / 지하1층, 지상4층 / 연면적 14,481.18㎡ / 철근콘크리트구조
심의결과	조건부의결
검토의견	【조건사항】 □ 입면 계획 보완 - 두 개의 강조색은 톤밸런스를 위해 채도, 명도를 일치하여 적용 - 강조색 부분의 건축자재는 학교 이미지를 부각하기 위한 자연소재로 검토 - 외벽 하부(1층) 색상은 상부 색상보다 진한 색상 적용 - 학교명 간판 하부 벽면에 학교를 상징하는 그래픽 요소 적용 (페인트 도장 지양, 건축마감재를 사용한 절제된 디자인 적용) - 옥상 난간은 안전사고 예방을 위해 높이 상향 조정 검토 □ 야간경관계획 수립 - 옥외광고물(학교명간판 및 심벌)은 야간경관을 위해 LED 간판 적용 - 야간경관을 위한 조명계획 추가 수립 □ 문주 디자인 계획 수립 □ 지하주차장 경사로 위치 검토 - 지하주차장 진입 높이 2.3m를 고려하여 경사로는 가능한 지하 쪽으로 배치하여 지하공간 손실을 방지 【권고사항】 □ 야외운동장과 교실 및 진입마당 사이에 식재되는 조경은 건축물과 조화를 고려하여 식재
사 전 검토의견	▪ 교통행정과(063-454-3774) - 사업부지 내부 한 주차면 및 지하주차장 램프 등 관련 법령에 근거하여 주요 제원 등 검토 - 주변 가로 및 교차로에 대해 교통상위계획인 「군산 신역세권 택지개발사업 교통영향평가(변경심의)」의 교통개선대책 내용 반영 - 해당 시설의 진출입구 계획의 주변 가로 상충 및 간섭 정도, 교통 소통 상태 등 교통 관련 전반적인 사항을 고려하여 검토