군산시 경관위원회 자문결과

위 원 회	2025년 제1회 군산시 경관위원회(소위원회)
자문대상	비응도동 105 수협 비응항위판장(외관 리모델링) 경관자문
자문사유	외관 리모델링 관련 자문 신청 - (건축규모) 1동 / 1층 / 연면적 4,263.84㎡ / 일반철골구조
자문의견	□ 입면 색채계획 보완 필요 - 사선 처리된 강조색 삭제 - 상단 노란색은 삭제하거나 수협은행 테두리색과 동일한 색상으로 변경 - 하단 파란색 판넬 면적 축소(파란색 판넬 1칸 삭제) □ 옥외광고물 계획 보완 필요 - 수협은행 글씨는 상하좌우 여백이 있도록 배치 - 위판장 글씨는 자간을 기존 안보다 좁게 배치