■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2025. 3. 27.
건축종별	[○] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 군산시장
대지현황	대지위치 군산시 옥구읍 선제리 98-11번지 일원
			관련지번
	대지면적 844㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역,공공청사
건축물현황	건축면적 209.3㎡		건폐율 24.7%			층수 지상3층
	주용도 제1종근린생활시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 17M		용적률 74.3%			연면적 합계 627.9㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	권고사항 □ 건축계획시 승강기 주변 동선고려 코어계획 검토 □ 주차장 배치시 운전자고려, 경사 등 고려 검토 □ 옥구읍 행정복지센터, 주변 건물과 조화되도록 입면계획 검토 □ 부지 경사와 도로이용 편의를 반영한 주차계획 검토 □ 필로티 구조의 적극적 활용 검토 □ 설계 지적사항 변경에 대한 비용산정 추가 검토 □ 설계공모 일정 중 질의서 회신일로부터 제안서 제출일까지의 기간이 촉박해보이므로 검토 □ 입상작 보상범위 확대 검토 □ 옥구읍 행정복지센터와 연계하여 배치계획 검토 □ 옥구읍 행정복지센터와 조화로운 입면 고려 □ 평면 코어계획시 승강기 개구부위치 및 계단구성 위치 변경 검토
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [] 조건부 의결 [] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]