■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2025. 11. 20.
건축종별	[] 신축, [○] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 군산시장
대지현황	대지위치 군산시 사정동 131
			관련지번
	대지면적 148,260㎡		용도지역(지구,구역) 자연녹지지역, 종합운동장
건축물현황	건축면적 754㎡		건폐율 13.64%			층수 지상2층
	주용도 운동시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 10M		용적률 21.85%			증축 연면적 합계 2,500㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	권고사항(9건) □ 준다중이용건축물의 법적사항 이행 - 소방차진입로, 구급차 진입 등 소방안전 관련 부서 협의 필요 □ 설계안전성 검토 사항 지침서 추가 필요 □ VE추진 사항 설계 지침서 반영 필요 □ 별도 의견없음 □ 공사비 및 용역비 산정시 각종 심의 수수료, VE 설계안전성 검토 BF,에너지 등 명확히 표현 요함 □ 각 실별 향 고려 □ 외부공간 공사비, 레벨차 이용 등 명확히 제안 □ 주차공간과 마당 가변적 이용 고려 □ 용도 특성상 유지·관리 보수 계획 방안 등 제안 지침서에 작성 검토
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [] 조건부 의결 [] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]