■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2025. 11. 20.
건축종별	[○] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 군산시장
대지현황	대지위치 군산시 임피면 읍내리 102-4외4필지
			관련지번
	대지면적 4,082㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 754㎡		건폐율 18.47%			층수 지상1층
	주용도 제1종근린생활시설 (주민공동시설)		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 6M		용적률 18.47%			연면적 합계 754㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	권고사항(8건) □ 설계시 1층 규모로 한정하지 않고 회의실(카페) 등 사용목적으로 2층 규모로 설계 할 수 있도록 설계지침서 수정 검토 □ 별도 의견없음 □ 용역비 산정시 각종 심의 및 수수료가 포함 할것 (BF,에너지, 지질 조사 등) □ 계획도로 본공사가 마무리 될때까지 완료 계획이 없는것으로 보여 지침서나 과업지시서 상에 정확히 표현 요함 □ 토목공사비(도로와 본 대지의 Level차)를 검토하여 본공사비에 반영 □ 향후 유지보수를 고려한 설계를 지침서에 반영 □ 제안공모 지침서 상 임피향교와의 연계성 고려(전통기와 느낌, 한옥의 처마)한 출입구 계획 및 외부공간 계획에 대한 내용, 규모 재검토 □ 공사비 관련 내용 제시. 사업부지 요건(도로상황, 레벨 등) 자료 제공 또는 지침서에 명시
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [] 조건부 의결 [] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]