2019년 제13회 군산시 건축위원회 개최결과

□ 심 의 개 요

❍ 일  시 : 2019. 12. 26.(목) 10:00 ~

❍ 장  소 : 건축위원회 심의실(2층)

❍ 참  석 : 심의위원 6인 및 건축 관계자

□ 심 의 결 과

연번	안 건 명	심의결과	심 의 의 견
1	▣ 경암동 504-10 ▣ 건축개요 □ 신축 / 지상 2 □ 연면적 1,449.958㎡ □ 근린생활시설	원 안	【권고사항】 ❍ 대로변 경관을 감안하여 수종ㆍ규격 변경 - 수종변경 : 산철쭉->남천, 백목련->이팝나무, 수수꽃나무->산철쭉 - 규격변경 : 교목 R12->R20 이상 ❍ 후면 양측 난간벽 풍하중에 의한 변위 검토