■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자		2026.1.28.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 학교법인의화학원
대지현황	대지위치 군산시 임피면 읍내리 535-4번지
	대지면적 16,759㎡		용도지역(지구,구역) 자연녹지지역
해체건축물현황	건축면적 896.12㎡		구조 시멘트벽돌조		층수 지상 3층
					건축물 동수 2개동
	주용도 교육연구시설		최고높이 10.5m
					연면적합계 1.092.09㎡ 해체
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	• 전반적으로 해체 디테일 계획을 도면에 표기 바람 • 대상 건축물의 해체순서 그림을 실제 계획대로 다시 그리고 해체 단계별 구조안정성 검토 여부 추가 확인 필요 (예시: 71쪽~72쪽 등 현재 도면에는 현실성 없는 그림 존재) • 31쪽 압쇄공법 굴착기 08W → 06W로 수정 • 중량물의 이동식 크레인의 이동경로 표현 • 조적벽 해체시 안전 관리 대책 제시 • 폐기물 임시 야적 및 운반 경로가 미흡하여 재수립 요함 • 도면과 계획서 불일치 부분 수정 필요 • 사전검토 의견서 내용 보완 • 조적벽 전도 방지 대책 수립 • 폐기물 처리 계획 재검토 • 잭서포트 설치 및 해체에 대한 방법을 구체적으로 기술하기 바람 (점검표에도 추가) • 안전한 해체 절차에 맞게 순서를 정하고 구조안정성 검토를 추가하기 바람 • 비계에 대한 구조검토서를 제시하기 바람
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ 0 ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]