`20년 5월 건축경관 공동위원회 개최결과

▢ 개   요

❍ 안    건: 군산 금강유치원 신축공사 (전라북도교육청)

조촌동 890-5, 6 노유자시설 신축공사 (민간)

무녀1구 걷고 싶은 길 조성사업 (항만해양과)

❍ 일    시: 2020. 5. 21.(목) 14:00

❍ 장    소: 군산시청 2층 건축심의실

▢ 심의결과

안건 번호	안 건 명	신 청 자	심의결과
1	군산 금강유치원 신축공사	전라북도교육청	원안 의결
2	조촌동 890-5, 6 노유자시설 신축공사	민간	원안 의결
3	무녀1구 걷고 싶은 길 조성사업	항만해양과	원안 의결

▢ 주요내용

<군산 금강유치원 신축공사 : 원안의결> - 공동위원회 안건

【권고사항】

❍ 출입구 상징성 확보를 위한 입면계획(사인물 등)수정 검토

❍ 대로변 입면 개구부의 디자인 간소화(창대석, 몰딩 등) 검토

❍ 2층 데크의 폭이 아이들이 뛰어놀기에 좁으므로 확대 검토

❍ 1층 주차장 주변이 야간에는 너무 어두워 추가조명이 필요함

❍ 옥상 슬라브 상판에 설치되는 태양광을 바람을 고려하여 구조계산 및 내진설계가 필요하며 유지관리 용이성 고려

❍ 대로변과 이면도로변의 울타리 높이, 디자인(구성 형식 등)의 변화 필요

<조촌동 890-5, 6 노유자시설 신축공사 : 원안의결> - 경관위원회 안건

【권고사항】

❍ 외관에 적절한 포인트 디자인 검토

❍ 파난계단 방향 조정 및 피난방향으로 문 방향 조정 검토

❍ 계단실 위치와 구성을 주차공간과 조경공간 확보를 위해 위치이동 검토

❍ 수직동선을 옥탑층까지 연계하여 옥상 휴게, 조경공간을 활용할 수 있는 방안 검토

❍ BF관련 내용을 실시설계에 반영

<무녀1구 걷고 싶은 길 조성사업 : 원안의결> - 디자인 위원회 안건

【권고사항】

❍ 부조를 밟고 위로 올라갈 수 있으므로 안전에 대한 검토 필요

❍ 방파제 상단과 벽화타일 마무리 부분(모서리)에 물이 스며 타일탈락의 원인이 되므로 몰딩처리 검토

❍ 방파제 끝부분(측면)의 마감처리

❍ 부분적으로 TEXT를 가미하여 시각적 강조 극대화 검토

▢ 참석자 명단

분야	소 속	성 명	주 요 경 력	비 고
건축	군산대학교	문창호	- 군산대학교 건축과 교수	위원장
	예담건축	서일석	- 예담건축사 대표
	JM건축	최정미	- JM건축사 대표
디자인	군산대학교	한세민	- 군산대학교 공간디자인 융합기술학과 교수