건축 고품질 시공 기준

* 건축 계획 *

건축 계획이 잘된 설계도면은 한번 설계로 준공

하므로 설계비가 50% 저렴하고 공사중 재시공이

없어 부실과 하자가 없어 최소 공사비로 건축

하면서 건축비 15% 이상 절약됩니다.

* 건축기초(1.2-1.5m)옹벽세움 *

건축하기위해 기초가 튼튼하게 위해 터파기 하고

지면에서1.2-1.5m 높게 기초옹벽을 세우고 바닥

스라브 콘크리트 치면 기초가 튼튼합니다.

지면에서 통기초는 (30cm)로 바닥을 콘크리트

칠 경우 건물이 틀어지고 습기가 올라옴

* 건축 기준선(트랜스 측량) *

건축에서 수평,직각,수직을 100M 거리측량 할때

1mm 오차 범위에서 광학 기기로 (트랜스) 측량

하므로 고품질 시공에 건축시공에 기준입니다.

* 건축 공사비 내역서 산출 *

건축도면과 시방서의 기준으로 도면을 보고 파악하여

상세한 도면일수로 각공정별 세부내역서를 산출한

건축공사비 내역서는 부실과 하자를 최소로 하는

고품질시공에 기준입니다. (평당공사= 품질 기준이 없음)

호남종합건설:전주시 덕진구 용정동 568-15 건축상담 :211-5230

건축+리모델링+토목   상담및 문의 010-6678-5230

주택,상가,원룸,모텔,학원,조립식      건축시공

미장원,의류점,체인점,아파트등등   리모델링

농로,수로,암거,축대,옹벽,교각공사토목공사

상부 사업 내용 건축 공사비 내역서를 산출 전문

건      축

211      5230

호남종합건설: 전주시 덕진구 용정동 568-15 FAX:211-5231

건축+토목 공사 상담및 대행문의 010-6678-5230

건축 시공 업체 선정 방법

1, 건축 시공 업체는 무사업자가 많으므로 있는지 확인 <114로 명암의 상호를 대고         전화번호 확인하여> 없으면 가짜(유령회사)사업체는 시공과 품질을 신뢰 할수 없         으므로 사후관리(A/S)을 보장 없음

2, 업체 사장과 현장소장이 기술자인지 기능공인지 확인(한국 기술인 협회 경력증명서+       자격증) 기술자는 고품질 시공 하지만 기능공은 이익에만 관심 품질은 대충 처리

3, 건축공사를 건축 공사비 내역서로 산출 할수 있는 업체 선정(도면+내역서 의한 품질)

평당 공사비 계약방식은 품질은 시공자 맘이고 시공 마감을 고려 하지 않고 시공

4, 시공자의 기술력 판단은 도면을 얼마나 잘 파악 하고 있는지 파악=>고품질 시공          도면에 보고 시공에 문제점과 개선안 발취(주택=1군아파트처럼,건물=관공서 처럼)