군산시폐기물 매립장 운영･관리

❏ 위    치 : 군산시 내초동 201-7번지외 7필지

- 폐기물 매립장 설치 승인 : 1994. 4.26 (광주지방환경청)

❏ 부지면적 : 277,229㎡(매립지 238,700㎡, 관리시설 38,529천㎡)

❏ 시설구조 : 셀(Cell)방식에 의한 준호기성 매립시설

- 준호기성 매립시설 : 집수관에 자연적 산소 공급 및 침출수 집수장치 구조

❏ 매립시설 : 3공구중 1,2공구 사용종료, 3공구 매립중(※ 반입 :198톤/일,‘13기준)

구 분		계	1공구(완료)	2공구(완료)	3공구(매립중)	비 고
매립면적(㎡)		238,700 (72,210평)	62,300 (18,850평)	68,600 (20,750평)	107,800 (32,610평)
매립 용적 (㎥)	매립용적	2,562,000	644,600	735,000	1,182,400	폐기물 993,100 복토재 189,300
	매립량	1,903,057	644,600	735,000	535,023
매립기간		1996. 4. ~ 매립종료시까지	1996. 4. ~ 2000. 3.	2000. 4. ~ 2006. 10.	2006. 11. ~ 매립종료시까지

➲ 3공구 2014년 2월말기준  535천㎥ 매립

2014년 매립장 반입폐기물 현황

(단위 : 톤)

구분	총 계	생 활 폐 기 물				사업장
		소 계	직 영	서 해	재활용 잔재물
계	11,566	8,451	981	7,061	409	3,115
1월	6,080	4,399	465	3,726	208	1,681
2월	5,486	4,052	516	3,335	201	1,434
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월