군산공공하수처리시설 유입·방류수질

(2014년 04월 평균)

처리장	유량(㎥/일)		유입수(㎎/ℓ)						방류수(㎎/ℓ)						건조 슬러지 (톤)	비고
	유입	방류	BOD (㎎/ℓ)	COD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	대장 균군 (개/㎖)	BOD (생물화학적 산소요구량)	COD (화학적 산소요구량)	SS (부유물질)	T-N (총질소)	T-P (총인)	대장 균군
공공 하수	156,812	148,056	117.9	117.0	117.2	40.613	3.798	359,417	4.1	14.5	2.9	9.856	0.860	420	31.02	Ⅰ 지역
대야 하수	1,257	1,072	163.5	87.6	138.2	42.188	4.678	99,167	3.3	8.1	2.2	5.231	0.073	<30		Ⅳ 지역
옥서 하수	852	685	153.1	82.4	126.3	39.050	4.026	105,100	3.0	6.8	2.3	4.842	0.092	<30
서수 하수	775	669	139.5	74.3	111.8	35.345	4.017	84,300	3.6	7.2	2.9	7.106	0.107	<30
임피 하수	281	209	189.1	97.5	186.8	46.760	4.984	119,533	3.7	9.5	4.6	10.795	0.114	<30
회현 하수	291	227	147.8	83.8	138.5	38.437	4.152	83,233	3.0	7.1	2.4	8.275	0.098	<30

군산공공하수처리시설 유입·방류수질

(2014년 05월 평균)

처리장	유량(㎥/일)		유입수(㎎/ℓ)						방류수(㎎/ℓ)						건조 슬러지 (톤)	비고
	유입	방류	BOD (㎎/ℓ)	COD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	대장 균군 (개/㎖)	BOD (생물화학적 산소요구량)	COD (화학적 산소요구량)	SS (부유물질)	T-N (총질소)	T-P (총인)	대장 균군
공공 하수	169,119	158,940	133.5	115.0	118.6	38.173	3.764	467,903	3.6	14.7	2.9	8.691	0.853	618	27.88	Ⅰ 지역
대야 하수	1,301	1,186	143.8	80.8	129.0	42.071	4.929	123,048	3.0	8.2	2.2	5.059	0.072	<30		Ⅳ 지역
옥서 하수	817	713	152.1	85.8	148.9	43.456	4.355	137,694	3.1	7.2	3.0	4.649	0.087	<30
서수 하수	786	701	114.0	69.6	101.6	34.675	3.630	81,339	3.4	7.0	2.2	7.485	0.077	<30
임피 하수	273	210	173.3	98.1	165.8	48.193	4.984	153,306	3.8	8.9	3.2	7.345	0.101	<30
회현 하수	281	236	120.3	72.5	114.3	37.090	4.006	74,871	2.6	6.7	2.8	7.419	0.082	<30

군산공공하수처리시설 유입·방류수질

(2014년 06월 평균)

처리장	유량(㎥/일)		유입수(㎎/ℓ)						방류수(㎎/ℓ)						건조 슬러지 (톤)	비고
	유입	방류	BOD (㎎/ℓ)	COD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	대장 균군 (개/㎖)	BOD (생물화학적 산소요구량)	COD (화학적 산소요구량)	SS (부유물질)	T-N (총질소)	T-P (총인)	대장 균군
공공 하수	173,841	164,341	126.6	112.5	112.9	37.058	3.397	496,733	2.0	13.7	2.4	9.476	0.638	601	29.94	Ⅰ 지역
대야 하수	1,407	1,311	151.0	81.0	142.7	40.308	4.130	134,133	2.6	8.3	1.6	4.030	0.028	<30		Ⅳ 지역
옥서 하수	826	756	164.7	87.0	158.8	42.411	4.173	143,233	2.8	7.7	3.5	4.485	0.051	<30
서수 하수	764	698	124.8	69.6	114.3	34.793	3.555	83,850	3.4	6.5	2.8	6.020	0.041	<30
임피 하수	274	219	181.1	98.5	181.1	47.880	4.753	173,533	3.6	7.8	3.7	6.198	0.086	<30
회현 하수	323	254	128.0	76.4	124.7	36.313	3.533	68,283	1.9	6.2	1.9	6.669	0.056	<30