군산시폐기물 매립장 운영･관리

❏ 위    치 : 군산시 내초동 201-7번지외 7필지

- 폐기물 매립장 설치 승인 : 1994. 4.26 (광주지방환경청)

❏ 부지면적 : 277,229㎡(매립지 238,700㎡, 관리시설 38,529천㎡)

❏ 시설구조 : 셀(Cell)방식에 의한 준호기성 매립시설

- 준호기성 매립시설 : 집수관에 자연적 산소 공급 및 침출수 집수장치 구조

❏ 매립시설 : 3공구중 1,2공구 사용종료, 3공구 매립중(※ 반입 : 205톤/일)

구 분		계	1공구(완료)	2공구(완료)	3공구(매립중)	비 고
매립면적(㎡)		238,700 (72,210평)	62,300 (18,850평)	68,600 (20,750평)	107,800 (32,610평)
매립 용적 (㎥)	매립용적	2,562,000	644,600	735,000	1,182,400	폐기물 993,100 복토재 189,300
	매립량	1,903,057	644,600	735,000	573,283
매립기간		1996. 4. ~ 매립종료시까지	1996. 4. ~ 2000. 3.	2000. 4. ~ 2006. 10.	2006. 11. ~ 매립종료시까지

➲ 3공구 2014년 8월말기준  573천㎥ 매립 (57.7%)

2014년 매립장 반입폐기물 현황

(단위 : 톤)

구분	총 계	생 활 폐 기 물				사업장
		소 계	직 영	서 해	재활용 잔재물
계	49,826	36,490	4,388	30,453	1,649	13,336
1월	6,080	4,399	465	3,726	208	1,681
2월	5,486	4,052	516	3,335	201	1,434
3월	6,156	4,770	593	3,976	201	1,386
4월	6,515	4,675	601	3,855	219	1,840
5월	6,498	4,763	592	3,957	214	1,735
6월	6,352	4,512	572	3,742	198	1,840
7월	6,403	4,631	529	3,893	209	1,772
8월	6,336	4,688	520	3,969	199	1,648
9월
10월
11월
12월