부산광역시 서구 공고 제2019-248호

『충무동 구덕로 해오름APT 일원 노후하수관로정비 』외 3건의 하수관로 비굴착 부분 보수공법

선정을 위한 기술제안서 제출안내 재공고

부산광역시 서구에서 시행 예정인『충무동 구덕로 해오름APT 일원 노후하수관로정비』외 3건에 적용될 하수관로 비굴착 부분 보수공법(신기술 또는 특허) 선정을 위한 기술제안서 제출 등에 관한 안내 사항을 다음과 같이 공고합니다.

2019년   3월  12일

부산광역시 서구청장

1. 공법선정 개요

가. 사 업 명: 충무동 구덕로 해오름APT 일원 노후하수관로 정비 외 3건

나. 시행기관: 부산광역시 서구청

다. 기술제안 범위

1) 사업위치: (※ 위치도 및 현장사진 참조)

가) 서구 충무동(구덕로 124 ~ 구덕로 140-1일원)

나) 서구 서대신동(꽃마을로 43 일원)

암남동(원양로 208 ~ 원양로 243 일원)

다) 서구 충무동(구덕로 121-1 ~ 구덕로 139 일원)

라) 서구 아미동(구덕로 179 ~ 해돋이로 268 일원)

동대신동(대영로73번길 일원)

2) 사업규모:

가) 하수관로 비굴착 부분 보수

사업명	규격		공법
	관종	관경 (mm)	부분보수 (개소)
충무동 구덕로 해오름APT 일원 노후 하수관로 정비공사	PE	800	-
	PE	600	4
서대신동 꽃마을로 43 일원 노후 하수관로 정비공사	HP	800	21
	HP	400	11
충무동 구덕로 아크로폴리스APT 일원 노후 하수관로 정비공사	PE	800	3
아미동 구덕로 일원 하수관로 보수보강	HP	500	-
	CSP	600	18
	HP	800	24
			-
합계 (비굴착)			81

※ 설계 시 현장여건 및 발주처의 방침에 따라 물량변동이 있을 수 있음.

※ 해당 공법(부분보수)에 대하여 사업 참여 신청하여 공법별 상위 업체 선정

2. 참가자격

가. 국내에 사업장을 두고 있는 하수관거 비굴착 부분보수공법 관련 신기술 또는 특허를 보유하고 부산광역시에 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련법령에 따른 허가․신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업지)를 둔 업체(통상 실시권자포함)로 권리행사에 제한사항이 없으며,  공법에 대한 소송 및 분쟁에 관련되지 않은 업체

나. 공모 참가제한

① 사업 참여 신청서 제출 마감일 현재 부정당업자로 제재기간 중이거나 영업정지 등의 처분기간 중인 업체

② 사업 참여 신청서 제출 마감일 현재 부도, 파산, 해산, 영업정지 등의 상태에 있는 업체

※ 위 참가자격을 모두 갖춘 업체이어야 합니다.

3. 기술제안서 제출 안내

가. 기술제안서 등록 및 제출일시: 2019.  3.  19.(화)(10:00~17:00)

나. 제출서류

1) 기술제안서 제출공문(회사대표 공문)

2) 사업참여신청서

3) 기술제안서 10부(원본 1부, 사본 9, PPT 전산자료 1식)

※ 붙임 기술제안서 작성지침 및 평가기준 참조(해당분야)

※ 사본에 첨부되는 모든 자료에는 회사명이 기재될 수 없으며, 시험성적서, 보고서(시험데이터) 등은 필히 회사명이 표기되지 않도록 조치하여 제출하시기 바랍니다.

※ 위원회 설명용 PPT 자료(출력물 9부, USB 또는 CD 등 전산자료)

4) 인감지참(사용인감계 제출시 사용인감)

다. 등록 및 제출장소: 부산광역시 서구청 건설과 하수계 (방문접수에 한함)

※ 부산광역시 서구 구덕로 120(☏051-240-4802)

라. 공법선정 심의위원회 개최일시: 2019년 3월 예정

※ 장소 및 일정: 기술제안서 접수 업체에 개별 통보

※ 공법심의 위원회 개최 일정은 발주처의 사정으로 변경 될 수 있음.

4. 기타사항 및 유의사항

가. 기술제안서 작성지침 및 관련서식은 공고문 붙임자료에 첨부되어 있으니 다운받아서 사용하시고 반드시 기술제안서 작성지침에 준하여 작성하여야 합니다.

나. 기술제안서 평가는 우리 구에서 1차 평가(기관평가) 후 최고득점 상위 5개 업체를 대상으로 공법선정위원회에서 2차 평가(위원평가)를 하여, 1차(기관평가)와 2차(위원평가) 평가점수 합산 후 비굴착 부분보수 상위 1개 공법을 선정합니다.

비굴착 공법	관종	관경	보수 물량	순위	비고
부분보수	HP	500~800	N=81개소	1	충무동 구덕로 해오름APT 일원 노후 하수관로 정비공사 외 3건
	PE	600~800
	PE	800
	HP	400
	CSP, HP, PE	400~800

※ 2차평가(위원평가) 대상 및 최종선정 업체는 개별 통보함.

※ 재공고 결과, 기술 제안서가 1개업체이거나, 제출이 없을 시 또는, 품질기준 불충분 등으로 적합업체가 없을 경우 수의로 선정함.

【지방계약법 시행령 제26조(재공고입찰과 수의계약)】

다. 최종 평가결과 동점자가 발생할 경우에는 2차 평가 고득점자를 우선으로 선정하며, 2차 평가에서도 동점자가 발생할 경우에는 ‘공법의 현장 적용성’, ‘공법의 적정성’ 항목 순으로 고득점자 결정 합니다.

라. 선정된 공법은 별도 통보하며, 제출된 제안서류는 반환하지 않습니다. 또한, 선정된 공법(업체)이라도 추후 제안서에 허위사실 기재 등 중대한 오류가 발견될 시에는 선정을 취소하고, 차 순위 공법(업체)으로 채택토록 합니다.

마. 최종 선정된 신기술(특허)공법 보유사는 우리 구가 원하는 시기에「신기술(특허) 사용 협약서」를 체결하여야 하며, 미체결 시 선정 취소와 함께 차 순위 업체가 선정될 수 있습니다.

바. 공법선정위원회에서 결정된 사항에 대하여는 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 공법선정에 관하여 발생되는 이견은 우리 구 해석에 따릅니다.

사. 선정된 업체의 공법은『충무동 구덕로 해오름APT 일원 노후하수관로정비  공사』외 3건에 반영함을 원칙으로 하되, 향후 우리 구의 발주방침 및 상부기관의 협의 등에 따라 사업계획이 변경 또는 취소 될 수 있습니다.

아. 평가기준 및 작성지침에 수정․변경사항이 있을 경우에는 국가종합전자조달(http://www.g2b.go.kr) 공지사항 게시로 갈음하므로 수시로 확인하여야 하며 그렇지 못하여 발생한 책임은 제출자에게 있습니다.

자. 기타 사항은 부산광역시 서구청 건설과 하수계(☏051-240-4802)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 기술제안서 작성지침 1부.

2. 기술제안서 평가기준 1부.

3. 위치도 및 현장사진 1부.  끝.